<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>Parallax Semiconductor</description>
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LQFP44-10X10">
<description>&lt;b&gt;44-pin low profile quad flat package&lt;/b&gt; 10 x 10 mm&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="QFN44ML8X8">
<description>&lt;b&gt;44-Lead Plastic Quad Flat No Lead Package (ML)&lt;/b&gt; 8x8 mm Body (QFN)&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="P8X32A">
<pin name="VCC"/>
<pin name="P0"/>
<pin name="P1"/>
<pin name="P2"/>
<pin name="P3"/>
<pin name="P4"/>
<pin name="P5"/>
<pin name="P6"/>
<pin name="P7"/>
<pin name="P8"/>
<pin name="P9"/>
<pin name="P10"/>
<pin name="P11"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="P18"/>
<pin name="P19"/>
<pin name="P20"/>
<pin name="P21"/>
<pin name="P22"/>
<pin name="P23"/>
<pin name="P24"/>
<pin name="P25"/>
<pin name="P26"/>
<pin name="P27"/>
<pin name="SCL/P28"/>
<pin name="SDA/P29"/>
<pin name="TX/P30"/>
<pin name="RX/P31"/>
<pin name="XI" direction="oc"/>
<pin name="XO" direction="oc"/>
<pin name="/BOE" direction="in"/>
<pin name="/RESET"/>
<pin name="VSS"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="P8X32A" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Parallax Propeller&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="P8X32A"/>
</gates>
<devices>
<device name="-D40" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="/BOE" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="/RESET" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="P0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="P10" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="P11" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="P12" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="P13" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="P14" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="P15" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="P16" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="P17" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="P18" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="P19" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="P20" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="P21" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="P22" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="P23" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="P24" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="P25" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="P26" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="P27" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="P6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="P8" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P9" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="RX/P31" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="SCL/P28" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="SDA/P29" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="TX/P30" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="12 32"/>
<connect gate="A" pin="VSS" pad="9 29"/>
<connect gate="A" pin="XI" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="XO" pad="31"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-Q44" package="LQFP44-10X10">
<connects>
<connect gate="A" pin="/BOE" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="/RESET" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P0" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="P10" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="P11" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="P12" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P13" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="P14" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="P15" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="P16" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="P17" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="P18" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="P19" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="P20" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="P21" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="P22" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="P23" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="P24" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="P25" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="P26" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="P27" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="P5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="P6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="P7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P8" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P9" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RX/P31" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="SCL/P28" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="SDA/P29" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="TX/P30" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8 18 30 40"/>
<connect gate="A" pin="VSS" pad="5 17 27 39"/>
<connect gate="A" pin="XI" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="XO" pad="29"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-M44" package="QFN44ML8X8">
<connects>
<connect gate="A" pin="/BOE" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="/RESET" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P0" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="P10" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="P11" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="P12" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P13" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="P14" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="P15" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="P16" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="P17" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="P18" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="P19" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="P20" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="P21" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="P22" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="P23" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="P24" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="P25" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="P26" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="P27" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="P5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="P6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="P7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P8" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P9" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RX/P31" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="SCL/P28" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="SDA/P29" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="TX/P30" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8 18 30 40"/>
<connect gate="A" pin="VSS" pad="5 17 27 39"/>
<connect gate="A" pin="XI" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="XO" pad="29"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
