

Fig. 1 Messages of error



Fig 2. Wafer Cross section 0.35 um



